
**Wstęp teoretyczny:**

**Opis metody pomiarowej:**

Za ub(φ) przyjęliśmy wartość =0,57° mimo faktu, że suwmiarka miała większą dokładność.

ub(i) = μA

**Zadania:**



Zadanie 1-6.

Na powyższym wykresie lub w tabelce. Błąd zera w powyższym przypadku wynosi 80°.

Zadanie 7.

Zadanie 8.

**Wnioski:**

**Bibliografia:**